根据4个信号时延，最少有4个档位，每个档位下

1. 针对最大带宽30MHz